포항의료원 진료대기 안내시스템 과업지시서

1 적용 조건

가. 기본 조건

① OCS DATABASE와 연동하여 데이터(진료 대기환자 정보, 검사 대기환자 정보)를      디스플레이 표시 장치에 표출

② 관리자 화면에서 디스플레이 표시 장치 작동상태 감시 기능 및 전원 On/Off   기능제공

③ 진료 대기환자 및 검사대기 환자에게 문자(SMS) 전송 기능

④ 디스플레이 표시 장치에 표출 할 콘텐츠(동영상, 이미지, PPT 등) 관리기능

⑤ 디스플레이 표시 장치에 뉴스, 기상정보 및 사용자 임의 자막 표출기능

⑥ 관리자 화면에서 디스플레이 표시 장치 화면 구성(위치, 크기, 색상 및 진료과 수 등) 관리 기능

⑦ 디스플레이 표시 장치에서 대기 환자 호출 시, 음성안내 및 진료과별 호출 소리 관리 기능(필요시 제공 할 것)

⑧ 하드웨어 구매 및 시공 외 소프트웨어 솔루션은 하도급 불가이며 유지보수/커스터마이징을 직접 처리 및 관리

⑨ 의사별, 과별 평균 진료시간 통계 등 각 종 통계자료 기능 제공

⑩ 진료의사 약력표기 및 진료시간표 표출 기능 제공

⑪ 관리자 전용 대시보드 프로그램 기능 제공(안내시스템 모니터링 및 현황자료, 일일진료현황등)

⑫ 병원현황 대시보드 솔루션 제공

나. 인터페이스 조건

① OCS DATABASE와 연동을 위한 비용은 “계약상대자”가 부담하여 수행하여야 한다.

② 병원 내 SMS전송 서버와 연동을 위한 비용은  “계약상대자”가 부담하여 수행  하여야 한다.

③ 원활한 인터페이스를 위해 OCS 개발업체인 (사)지방의료원연합회의 기술지원협약서가 제공되어야 하며, 비용 발생시 계약상대자가 부담하여야 한다.

다. 물품의 납품 및 설치

① 디스플레이 표시 장치 구축에 따르는 전원 및 통신 공사비용은  “계약상대자”가 부담하여 수행하여야 한다.

② 디스플레이 표시 장치는 포항의료원이 지정하는 장소 및 장비에 납품, 설치하여야 하며, 이를 수행하는데 필요한 일체의 제반 비용(운반비, 설치비, 소모품비 등)을 부담하여야 한다.(병원 사정에 따라 조정가능)

③ 제품의 운반·설치 시 제안사의 귀책사유로 제품에 하자가 발생하였을 경우 “계약상대자”가 신품으로 교체 설치하여야 한다.

④  “계약상대자”는 장비 납품 설치 시 포항의료원의 업무에 지장을 주지 않는 범위 내에서 설치하여야 하며, 설치장소의 출입 시 포항의료원의 통제에 따라야 한다.

⑤  “계약상대자”는 포항의료원의 시스템 운영에 지장이 없도록 향후 업무량 및   사용 증가에 대비하여 시스템 성능 보장 및 충분한 확장성을 수용할 수 있는 제품이어야 한다.

⑥  “계약상대자”는 장비 납품 시 계약일 기준 최신 기종(버전)을 납품해야한다.

⑦  “계약상대자”는 납품 기한 내에 제품을 납품 및 설치 완료해야 하며, 정상 가동 되도록 해야 한다.

2 시스템 구성도

3 시스템 내역

가. 세부 내역

구 분		품 목	단 위	수 량	비 고
전산 비품	진료대기 안내 하드웨어	중대합 사이니지(32인치)	EA	33
	진료대기 안내 소프트웨어	산업용 STB	EA	33
		환자 진료대기 안내 운용 소프트웨어	식	1
	병원현황 안내 하드웨어	대형 사이니지(50인치 이상)	EA	1
	병원현황 안내 소프트웨어	산업용 STB	EA	1
		병원현황 안내 소프트웨어	식	1

나. 설치 위치

위치	설치 부서					인치	수량
1F	외과	신경외과	신경과	가정의학과	안과	32"	5
1F	내과1	내과2	내과3	내과5		32"	4
1F	비뇨의학과	이비인후과	소아과	응급실		32"	4
1F	영상의학과(3)	물리치료실	약제부	빈 진료실 1		32"	6
1F	정형외과1	정형외과2	정형외과3	빈 진료실(2) (전기통신공사)		32"	3
2F	치과	산부인과	수술실	진단검사의학과	내시경실	32"	5
2F	정신과1	정신과2				32"	2
노인병원	한방의학과 1F					32"	1
노인병원	노인 병동 3F	노인병동 5F	노인병동 6F			32"	3
원장실	원장실					50“	1
합계(전기공사 2EA 포함)							36
◎ 특이사항 : 네트워크 통신케이블(예비용) 각 2EA씩 추가(2 * 36)							72

4 시스템 운영 사양

가. H/W 세부 사양

품목	주요 규격	수량
진료대기 중대합 디스플레이	- 화면크기: 32인치 이상 - 해상도: 1,920 x 1,080(16:9) - 밝기: 330nit 이상 - 명암비: 5,000:1 - 응답속도: 8ms - 연결성: HDMI, DVI, USB, D-SUB, RS232C/RJ45 - 내장 스피커 10W이상	33대
진료대기 산업용 STB	- CPU: 쿼드코어급 이상 - 메모리: DDR3 4GB이상 - SSD: 64GB 이상 - Network: RJ45(Giga LAN 지원) - 외부출력단자: HDMI, RS232C, USB 지원	33대
병원현황 디스플레이	- 50인치 이상 대형 디스플레이 - 밝기: 330nit 이상 - 명암비: 5,000:1 - 응답속도: 8ms - 연결성: HDMI, DVI, USB - 병원현황 프로그램 제공	1대
병원현황 산업용 STB	- CPU: 쿼드코어급 이상 - 메모리: DDR3 4GB이상 - SSD: 64GB 이상 - Network: RJ45(Giga LAN 지원) - 외부출력단자: HDMI, RS232C, USB 지원	1대

※ 관리자용 서버 제공

나. 관리Software

① 관리시스템 운용프로그램 제공

② 주기적인 상태 모니터링(대시보드 기능 지원)

▶ 이상 발생 시 관리자에게 SMS문자 전송 기능 지원

③ 다양한 콘텐츠(동영상, 이미지, PPT 등) 관리 및 운용

④ 디스플레이 표시장치 별 디자인 설정 및 적용 기능

⑤ 긴급 안내 및 공지사항 송출 기능

⑥ 디스플레이 표시장치 전원 On/Off 기능

⑦ 디스플레이 표시장치 별 진료과 관리

⑧ 진료(검사)중, 1차 대기, 2차 대기 구분 관리

⑨ 뉴스 자막 표출 관리 기능

⑩ 미 진료 환자에 대한 문자전송 기능

⑪ 디스플레이 표시장치 및 STB(Set-Top Box) 장치 자원 관리 기능

⑫ 통계보고서(디스플레이 가동시간 통계 등) 제공

⑬ 관리자 전용 대시보드 기능 제공

▶ 무상 하자보수기간 내 고도화 및 버전업 관리

⑭ 병원현황 대시보드 기능 제공

▶ 수입현황 : 일별/월별/동기대비 수입 현황

▶ 환자 수 현황 : 일별/월별/동기대비 입원, 외래 환자수 현황

▶ 응급실 현황 : 외래/입원/전원 환자 수 현황

▶ 장례식장 현황 : 안치건 수 현황

▶ 원내 공지사항 등 제공

다. LED Signage

각 과 접수/대기실에 설치하여 기다리는 환자 중 진료 순번이 가까운 환자에게 진료    실 복도 안으로 유도해 환자의 진료실 입/퇴실을 원활하고 신속하게 한다.

① 화면크기

- 중대합 사이니지 : 32인치이상LED Signage

② 관련 소프트웨어 개발 제공 및 기술지원

③ OCS와 연동하여 진료실(검사실) 환자정보, 진료(검사)대기 정보 및 약제부 대기 환자정보 연계가 가능해야 한다.

④ 진료(검사)실 별 분할이 가능하여야 한다.

⑤ OCS와 연동하여 진료(검사)순서 안내를 표시하여 한다.

⑥ 이미지, 동영상 및 콘텐츠를 표시할 수 있어야 한다.

⑦ 공지사항 기능을 제공해야 한다.

⑧ 업무시작하기 전 장비가 특정시간에 부팅될 수 있어야 한다.

⑨ 업무 종료 후 특정시간에 자동으로 종료될 수 있어야 한다.

5. 시스템 기능

병원의 특성을 고려하여 시스템구성과 첨단디스플레이를 활용하여 환자 보호자 및 간호사의 편의와 정보를 제공하도록 구성한다.

가. 시스템 주요 기능

① 대기환자정보통합 시스템의 기본 구성은 관리 소프트웨어, 디스플레이 표출 장치로 구성한다.

② 각 구성품은 유무선 네트워크로 연결되어 운영한다.

③ OCS와 연동된 데이터를 네트워크로 디스플레이 표시 장치에 전송하여 표출한다.

④ 관리자화면에서 모든 디스플레이 표시 장치의 상태를 확인 가능해야 하며 On/Off제어가 가능해야 한다.

⑤ 디스플레이 표시 장치의 세부 기능은 아래와 같다.

▶ 진료대기 환자정보, 검사대기 환자정보 및 약제과 대기 환자정보가 운용 가능해야 한다.

나. 관리자 화면

① 병원 내 디스플레이 표시 장치의 작동상태감시 및 제어가 가능한 대시보드 기능 지원

▶ 이상 발생 시 관리자에게 SMS문자 전송 및 알림소리 기능을 지원해야 한다.

▶ 대시보드 내 디스플레이 표시 장치 크기 및 위치 등을 자유롭게 배열이 가능    해야 한다.

▶ 대시보드 내 디스플레이 표시장치에는 진료 의사 명, 진료 의사 상태 및 대기환자수가 표출 되어야 한다.

② 사용자관리, 공지사항관리, 디스플레이 표시 장치 화면 관리 기능이 있어야 한다.

③ 미 진료 환자에 대한 문자(SMS)전송 기능을 제공해야 한다.

④ 디스플레이 표시 장치에 표출할 콘텐츠(동영상, 이미지. PPT 등) 관리 및 스케줄 관리가 가능해야 한다.

⑤ 진료과별, 의사별 환자 대기시간 통계 보고서 제공이 가능해야 한다.

다. 진료(검사)정보 단말

① 각 실(진료실, 검사실 및 약제부등) 별 환자 정보를 표출

② 환자수가 한 화면을 넘어 갈 때 다음페이지로 페이지 넘기는 기능이 있어야 한다.

③ 호출 팝업 및 환자 구분 표출

④ 호출 환자 인지도 제고를 위한 음성(TTS) 및 진료과 별 차임벨 기능 필요시 지원

⑤ 관리시스템의 설정에 따라 진료과를 추가 삭제할 수 있어야 한다.

⑥ 세로형, 가로형으로 화면을 지원할 수 있어야 한다.

⑦ 진료과 별 휴진 등 진료 상태 표출 기능이 있어야 한다.

라. 호출 단말

① 대기 목록 환자 호출 및 재호출 기능이 있어야 한다.

② 대기 목록 환자 순서 조정 기능이 있어야 한다.

③ 사용자 정의 자막 등록 및 표출이 가능해야 한다.

④ 디스플레이 표시장치 내 진료의사 상태 변경 기능이 있어야 한다.

⑤ 대기 환자의 순번 문자 전송 기능이 필요시 있어야 한다.

⑥ 하나의 화면에서 다수의 진료과에 대한 환자 호출이 가능해야 한다.  끝.